报价表（不含税）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 单位 | 单价元 | 备 注 |
| 1 | 屋脊式除雾器维修、清洗 | ㎡ |  |  |
| 2 | DN200mm玻璃钢管疏通、修补 | 米 |  |  |
| 3 | DN150mm玻璃钢管疏通、修补 | 米 |  |  |
| 4 | DN125mm玻璃钢管疏通、修补 | 米 |  |  |
| 5 | DN500mm玻璃钢管更换 | 米 |  |  |
| 6 | DN400mm玻璃钢管更换 | 米 |  |  |
| 7 | DN200mm玻璃钢管更换 | 米 |  |  |
| 8 | DN150mm玻璃钢管更换 | 米 |  |  |
| 9 | DN125mm玻璃钢管更换 | 米 |  |  |
| 10 | 脱硫塔喷淋层喷头更换 | 个 |  |  |
| 11 | 脱硫塔喷淋层碳化硅喷头疏通 | 个 |  |  |
| 12 | 脱硫塔刮涂玻璃鳞片 | ㎡ |  | 1.喷砂作业，清除原有环氧树脂。2.刷涂底漆。3.刮涂玻璃鳞片（刮两遍，总厚度4mm。）4.刷涂面漆。 |
| 13 | 脱硫塔玻璃鳞片检查、修复 | ㎡ |  | 1.对磨损剥落部位进行清理打磨。2.刷涂底漆。3.刮涂玻璃鳞片（刮两遍，总厚度4mm）。4.刷涂面漆。 |
| 14 | 脱硫塔环氧树脂检查、修复 | ㎡ |  | 1.清除磨损剥落的环氧树脂。2.对清除部位涂刷添加有碳化硅的环氧树脂。 |
| 15 | 循环泵入口玻璃钢变径检查、修补（DN500mm变DN400mm） | 个 |  |  |
| 16 | 循环泵入口玻璃钢变径更换（DN500mm变DN400mm） | 个 |  |  |
| 17 | 法兰（DN200mm）更换 | 个 |  |  |
| 18 | 最少工作量单次最低价格 | 元 |  |  |
| 税 率：  联系电话： 盖章：  日期： | | | | |