附件1：

**源头企业治超设施设备及安装总报价**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） | 税率 |
| 1 | 源头企业治超设备报价清单 |  |  | 套 |  |  |
| 2 | 数据专线费（20M） |  |  | 条 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

**源头企业治超设备报价清单（单台）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **系统名称** | **系统名称** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **金额（元）** | **税率** |
| 1 | 治超主机 | 工业级，无风扇设计，CPU I5,内存8G，硬盘2T。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 治超专用机柜 | 空开，电源防雷，防雨防尘设计，温控风扇，自动照明，可室外安装，包含电源管理模块，具备远程管理功能。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 网络设备 | 智能千兆路由器，交换机，可网管。串口服务器，磅表连接线 |  |  |  |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康，8路，4T硬盘，支持H.265录像 |  |  |  |  |  |
| 5 | 称重显示屏 | 7寸，室外，防雨，监控专用，4000流明，静态无波纹，含光感，根据周围环境自动调节显示屏亮度。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 磅道车牌识别摄像机 | 300万像素高清摄像机，最大分辨率可达1920\*1080，帧率高达25fps，1/3"逐行扫描CMOS，0.04Lux低照度监控效果;内置4颗LED补光灯，集摄像机、遮阳罩、LED补光灯、镜头于一体.含电动变焦镜头6mm。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 出入口车牌识别摄像机 | 500万像素高清摄像机，最大分辨率可达1920\*1080，帧率高达25fps，1/3"逐行扫描CMOS，0.04Lux低照度监控效果;内置4颗LED补光灯，集摄像机、遮阳罩、LED补光灯、镜头于一体.含电动变焦镜头6mm。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 磅道补光灯 | LED,白光灯，16W，白光色温8000k-10000k，防护等级:IP66，铝合金外壳。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 出入口补光灯 | LED,白光灯，40W，白光色温8000k-10000k，防护等级:IP66，铝合金外壳。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 摄像机立杆 | 镀锌钢管，直径：70mm，高度：1700mm，含摄像机支架，含补光灯支架，含报警灯支架 |  |  |  |  |  |
| 11 | 显示屏立杆 | 专业立杆，直径：50mm，高度：1500mm，显示屏支架 |  |  |  |  |  |
| 12 | 源头治超管理系统V1.0 | 源头企业称重数据采集、出入口车辆抓拍数据采集，治超数据整合、关联、存储、汇总，断网续传;治超平台数据对接;支持远程升级管理;支持企业本地调阅;可扩展无人值守称重系统。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 磅表连接套件 | 串口服务器，磅表连接线 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 小计 |  | 　 |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 金额/元 | 税率 |
| 14 | 网线 | 室外防水/超五类/无氧铜 |  | 米 |  |  |  |
| 15 | 电源线 | 2×1.0/无氧铜 |  | 米 |  |  |  |
| 16 | 交换机 | 千兆8口 |  | 台 |  |  |  |
| 17 | 线管 | PVC或镀锌管线管/25# |  | 米 |  |  |  |
| 18 | 安装辅材 | 插头/插板/水晶头/膨胀螺丝 |  | 批 |  |  |  |
| 19 | 安装费/人工费 | 地面切槽/线路铺设/设备安装与调试 |  | 项 |  |  |  |
| 20 | 其他1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 其他2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 22 | 专线 | 20M专线 |  | 年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总价 |  |  |