附件：安全阀明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公称通径 | 压力等级 | 数量 | 离线安全阀检验内容 | 现场检验费用（离线/在线） |
| 1 | DN25 | PN≦2.5MPa | 3 | 解体、除锈、清洗、组装调试、定压、铅封 |  |
| 2 | DN32 | PN≦2.5MPa | 4 | 同上 |  |
| 3 | DN40 | PN≦2.5MPa | 24 | 同上 |  |
| 4 | DN50 | PN≦2.5MPa | 14 | 同上 |  |
| 5 | DN60 | PN＞10 MPa | 6 | 同上 |  |
| 6 | DN65 | PN≦2.5MPa | 11 | 同上 |  |
|  |  | 2.5MPa＜PN≦10 MPa | 2 | 同上 |  |
|  |  | PN＞10 MPa | 8 | 同上 |  |
| 7 | DN80 | PN≦2.5MPa | 12 | 同上 |  |
|  |  | 2.5MPa＜PN≦10 MPa | 7 | 同上 |  |
|  |  | PN＞10 MPa | 5 | 同上 |  |
| 8 | DN100 | PN≦2.5MPa | 15 | 同上 |  |
|  |  | 2.5MPa＜PN≦10 MPa | 2 | 同上 |  |
| 9 | DN150 | PN≦2.5MPa | 27 | 同上 |  |
|  |  | 2.5MPa＜PN≦10 MPa | 9 | 同上 |  |
| 10 | DN200 | PN≦2.5MPa | 15 | 同上 |  |
|  |  | 2.5MPa＜PN≦10 MPa | 4 | 同上 |  |
| 11 | DN250 | PN≦2.5MPa | 26 | 同上 |  |
| 12 | DN300 | PN≦2.5 MPa | 4 | 同上 |  |
| 合计 |  |  | 198 |  |  |