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[bookmark: _Toc26727]一、概述
为规范门禁数据上报，保障数据可信可控，门禁采集单元生成的原始数据作为关键比对源，须直接报送省厅平台，与门禁系统数据交叉验证，确保数据真实、完整、准确、可追溯。原始数据应通过区块链技术加密，实现全程防篡改，严禁任何企业门禁视频系统以转发、代理等方式间接上传。
2、 [bookmark: _Toc21771]建设依据
· 《中华人民共和国生态环境法典》
· 《山西省大气污染防治条例》
· ‌《关于构建现代环境治理体系的指导意见》
· HJ 460 ‌《环境信息网络建设规范》
· T/XZBX 0162 《环境监测数据区块链溯源与核验技术指南》
· GB/T 43580 《区块链和分布式记账技术 存证通用服务指南》
· HJ212 《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》
3、 [bookmark: _Toc8502]技术说明
[bookmark: _Toc100]（一）数据传输流程
企业门禁比对数据上传省级的传输流程描述如下：
1. 企业端上传数据前，请先向省厅平台备案，获取appId、上传地址等对接信息。
2. 通信票据鉴权：企业端与省级平台的每次数据交互都需携带身份验证票据。请各企业对接人员仔细阅读以下接口文档，严格按照文档约定的调用频次、传输参数等标准进行对接。
3. 加密传输：上传省级平台传输报文需要加密
4. HJ212协议封装：企业端运行日志报文数据须按HJ212协议进行封装，详情参考HJ 212-2025。
5. 请求报文都需计算哈希值在本地进行关联存储，并要求将原报文唯一字段和哈希值上链存储。向省厅传输数据时，请将原报文、区块链访问链接、区块链调取报文哈希值所需参数打包传输，以便省厅数据接收端对接收到的报文进行真伪验证。
（2） [bookmark: _Toc27131]术语和定义
1、HTTP
超文本传输协议（Hypertext Transfer Protocol，HTTP）是一个简单的请求-响应协议，它通常运行在TCP之上。超文本传输协议是一种用于分布式、协作式和超媒体信息系统的应用层协议，是万维网WWW的数据通信的基础。
2、HJ212-2025
HJ212-2025是生态环境部发布的最新《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》，于2026年1月1日起正式实施，替代了旧版HJ212-2017。该标准核心在于推动“自动监测+智能监控”一体化，通过规范设备联网注册流程、强化数据加密传输，从源头防范数据造假，实现污染源全链条闭环监管与全国统一的数据互通，为精准、科学、依法治污提供技术支撑。
3、区块链
区块链（英文名：blockchain或block chain ）是一种块链式存储、不可篡改、安全可信的去中心化分布式账本，它结合了分布式存储、点对点传输、共识机制、密码学等技术，通过不断增长的数据块链（Blocks）记录交易和信息，确保数据的安全和透明性。
4、 [bookmark: _Toc24891]上传接口
（1） [bookmark: _Toc17180]票据获取
该接口用于获取企业端与上级平台通信所需的票据，用于后续数据传输时的身份校验。票据有效期为7200秒，失效需重新获取，请各对接人员严格按照上级平台下发的appId获取票据。
	接口名称：
	获取token

	url
	/accessHup/forward/token

	调用频次
	2小时/次

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	字符串
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	字符串
	

	
	code
	状态响应码
	字符串
	000000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	布尔值
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	token

	字符串
	


（2） [bookmark: _Toc23434]心跳保活及存储台账校验
该接口用于保证重点行业门禁系统与上级平台数据传输的连通性，要求门禁端每60秒请求一次当前接口，心跳包内容为企业服务器当前时间戳。接口请求成功后，上级平台返回的内容包括两部分：①门禁端服务器时间校验结果；②当前企业需校验存储台账的时间，上传存储台账校验结果时，需根据这个时间调取门禁端台账信息。

	接口名称：
	心跳保活及存储台账校验

	url
	/accessHup/forward/heartAndCheckLedgerStorage

	调用频次
	60秒/次

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	str
	是
	

	timestamp
	服务器时间戳
	str
	是
	

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	str
	

	
	code
	状态响应码
	str
	00000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	布尔值
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	timeCheckResult

	字符串
	服务器时间校验结果：
1. 偏差五分钟以内返回correct；
2. 慢五分钟返回-5；
3. 快五分钟返回+5。

	
	
	ledgerStorageTime
	字符串
	校验存储台账的时间


（3） [bookmark: _Toc22852]基础信息上报
包括三类：企业信息、出入口信息（含照片）、道闸信息；所属地市平台信息（包括地市平台ip地址，数据接收端口），用于测试专线连通性；门禁软件厂商信息（包括承建门禁系统第三方厂商信息、门禁系统软件著作权、门禁系统功能页面界面）
1、 [bookmark: _Toc18295]企业信息上传
	接口名称：
	企业信息上传

	url
	/accessHup/forward/companyUpload

	调用频次
	触发式上传

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	str
	是
	

	comCode
	企业编号
	str
	是
	

	comName
	企业名称
	str
	是
	

	enterpriseCode
	统一社会信用代码
	str
	是
	18位

	address
	企业地址
	str
	是
	描述到乡镇（街道）

	longitude
	经度
	str
	是
	单位度（°），小数点后 6 位

	latitude
	纬度
	str
	是
	单位度（°），小数点后 6 位

	legalPerson
	法人代表
	str
	是
	

	industryCategory
	行业类型
	str
	是
	参见环办大气函〔2020〕340 号

	industryBranch
	行业分支
	str
	是
	参见环办大气函〔2020〕340 号

	performanceControl
	绩效分级管控类型
	str
	是
	参见环办大气函〔2020〕340 号

	connectPerson
	联系人
	str
	是
	

	connectPhone
	联系人电话
	str
	是
	

	entrancesNum
	载货出入口数量
	integer
	是
	

	barrierNum
	道闸数量
	integer
	是
	

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	str
	

	
	code
	状态响应码
	str
	00000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	str
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	

	
	


2、 [bookmark: _Toc20838]出入口信息上传
	接口名称：
	出入口信息上传

	url
	/accessHup/forward/entrancesUpload

	调用频次
	触发式上传

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	str
	是
	

	code
	出入口编号
	str
	是
	

	comCode
	企业编号
	str
	是
	

	name
	出入口名称
	str
	是
	

	direction
	方向
	integer
	是
	0出口1入口2双向

	type
	类型
	integer
	是
	0,客车1,货车2,混合

	image
	图片
	Base64
	是
	

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	str
	

	
	code
	状态响应码
	str
	00000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	str
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	

	


3、 [bookmark: _Toc22003]道闸信息上传
	接口名称：
	道闸信息上传

	url
	/accessHup/forward/barrierUpload

	调用频次
	触发式上传

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	str
	是
	

	Code
	道闸编号
	str
	是
	

	entrancesCode
	出入口编号
	str
	是
	

	comCode
	企业编号
	str
	是
	

	name
	道闸名称
	str
	是
	

	direction
	方向
	integer
	是
	0出口1入口

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	str
	

	
	code
	状态响应码
	str
	00000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	布尔值
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	

	


4、 [bookmark: _Toc16751]门禁软件厂商信息
	接口名称：
	门禁软件厂商信息上传

	url
	/accessHup/forward/manufacturerUpload

	调用频次
	触发式上传

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	str
	是
	

	name
	企业名称
	str
	是
	

	enterpriseCode
	统一社会信用代码
	str
	是
	

	copyRightFile
	软件著作权
	Base64
	是
	

	functionalDescFile
	门禁系统功能页面
	Base64
	是
	

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	str
	

	
	code
	状态响应码
	str
	00000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	布尔值
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	
	



（4） [bookmark: _Toc13062]门禁统计信息上报
[bookmark: _Toc9162]1、当日通行量统计上传
该接口用于重点行业门禁系统上传当日通行量的统计情况，上传频次为24小时一次。注意：当日数据需要第二日凌晨3点前上报完毕。
	接口名称：
	当日通行量统计上传

	url
	/accessHup/forward/trafficVolumeUpload

	调用频次
	24小时/次

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	str
	是
	

	time
	统计时间
	str
	是
	yyyy-MM-dd

	passNum
	通行总量
	integer
	是
	所有抓拍机和识别器通行量之和

	noPassNum
	禁行总量
	integer
	是
	所有抓拍机和识别器禁行量之和

	roadPassNum
	道路车辆通行量
	integer
	是
	

	onSitePassNum
	场内车辆通行量
	integer
	是
	

	nonRoadPassNum
	非道移动机械通行量
	integer
	是
	

	passengerPassNum
	客运车辆通行量
	integer
	是
	

	unLicensedPassNum
	无牌车辆通行量
	integer
	是
	

	exemptionPassNum
	豁免车辆通行量
	integer
	是
	

	roadPassUploadNum
	道路车辆通行上传量
	integer
	
	




当日通行数据市级平台上传量

	onSitePassUploadNum
	场内车辆通行上传量
	integer
	
	

	nonRoadPassUploadNum
	非道移动机械通行上传量
	integer
	
	

	passengerPassUploadNum
	客运车辆通行上传量
	integer
	
	

	unLicensedPassUploadNum
	无牌车辆通行上传量
	integer
	
	

	exemptionPassUploadNum
	豁免车辆通行上传量
	integer
	
	

	supplementNum
	补传通行总量
	integer
	
	今日前通行数据市级平台上传量

	supplementDateRange
	补传时间范围
	JsonStr
	
	{
"begin":"2026-04-01 00:00:00","end":"2026-04-01 23:59:59"}

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	str
	

	
	code
	状态响应码
	str
	00000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	布尔值
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	
	
	


[bookmark: _Toc7122]2、禁行管控台账上传
	接口名称：
	禁行管控台账上传

	url
	/accessHup/forward/noPassLedgerUpload

	调用频次
	触发式上传

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	str
	是
	

	recognizetime
	识别时间
	str
	是
	yyyy-MM-dd HH:mm:ss


	plateNum
	车牌号
	str
	是
	

	enterStatus
	录入状态
	str
	是
	0未录入 1已录入

	reason
	禁行原因
	str
	是
	1未知排放阶段车辆
2黑名单车辆
3当前禁行车辆

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	str
	

	
	code
	状态响应码
	str
	00000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	布尔值
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	
	
	


[bookmark: _Toc17396]3、车辆信息档案
①道路车信息上传
注意：道路车信息以vin字段作为唯一判断，存在则修改，不存在则新增
	接口名称：
	道路车信息上传

	url
	/accessHup/forward/roadVehicleInfo

	调用频次
	触发式上传

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	str
	是
	

	plateNum
	车牌号
	str
	是
	

	vin
	车辆识别代码
	str
	是
	

	emissionStandard
	排放阶段 
	str
	是
	详情见附录

	fuelType
	燃料类型 
	str
	是
	详情见附录

	contactPhone
	联系电话
	str
	是
	

	engineNo
	发动机号
	str
	是
	

	plateNumIden
	车牌颜色 
	str
	是
	详情见附录

	useNature
	使用性质 
	str
	是
	详情见附录

	owner
	所有人
	str
	是
	

	registrationDate
	注册日期
	str
	是
	yyyy-MM-dd 

	vehicleType
	车辆类型 
	str
	是
	详情见附录

	checkStatus
	审核状态
	str
	是
	0未审核 
1审核通过 
2审核未通过

	checkTime
	审核时间
	str
	是
	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	accessoryList
	随车清单
	Base64
	
	

	drivingPermitHomePage
	行驶证主页
	Base64
	
	

	drivingPermitSidePage
	行驶证副页
	Base64
	
	

	vehicleBrand
	品牌型号
	str
	
	

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	str
	

	
	code
	状态响应码
	str
	00000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	str
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	
	
	



②场内车信息上传
注意：场内车信息以vin字段作为唯一判断，存在则修改，不存在则新增
	接口名称：
	场内车信息上传

	url
	/accessHup/forward/onSiteInfo

	调用频次
	触发式上传

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	str
	是
	

	plateNum
	车牌号
	str
	是
	

	vin
	车辆识别代码
	str
	是
	

	engineNo
	发动机号码
	str
	是
	

	emissionStandard
	排放阶段
	str
	是
	详情见附录

	fuelType
	燃料类型
	str
	是
	详情见附录

	plateNumIden
	车牌颜色
	str
	是
	详情见附录

	useNature
	使用性质
	字符串
	是
	详情见附录

	accessoryList
	随车清单
	Base64
	
	

	drivingPermitHomePage
	行驶证主页
	Base64
	
	

	drivingPermitSidePage
	行驶证副页
	Base64
	
	详情见附录

	vehicleBrand
	品牌型号
	str
	
	

	owner
	所有人
	str
	是
	

	registrationDate
	注册日期
	str
	是
	yyyy-MM-dd 

	vehicleType
	车辆类型
	str
	是
	

	vehicleStartDate
	生产日期
	str
	是
	yyyy-MM-dd 

	vehicleModel
	车辆型号
	str
	是
	

	enRegCode
	环保登记编码
	str
	是
	

	checkStatus
	审核状态
	str
	是
	0未审核 
1审核通过 
2审核未通过

	checkTime
	审核时间
	str
	是
	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	str
	

	
	code
	状态响应码
	str
	00000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	布尔值
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	
	
	



③非道路移动机械上传
注意：非道路移动机械信息以环保登记编码字段作为唯一判断，存在则修改，不存在则新增
	接口名称：
	非道路移动机械上传

	url
	/accessHup/forward/nonRoadInfo

	调用频次
	触发式上传

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	str
	是
	

	enRegCode
	环保登记编码
	str
	是
	

	envProCode
	机械环保代码
	str
	是
	

	emissionStandard
	排放阶段
	str
	是
	详情见附录

	fuelType
	燃料类型
	str
	是
	详情见附录

	mechanicalType
	机械种类
	str
	是
	详情见附录

	vehicleBrand
	品牌型号
	str
	是
	

	vehicleBodyColor
	车身颜色
	str
	是
	

	vehicleModel
	车辆型号
	str
	是
	

	owner
	所有人
	str
	是
	

	contactPhone
	联系电话
	str
	是
	

	engineNameplate
	发动机铭牌
	Base64
	
	

	mechanicalEnvLabel
	机械环保清单
	Base64
	
	

	vehiclePlate
	整车铭牌
	Base64
	
	

	checkStatus
	审核状态
	str
	是
	0未审核 
1审核通过 
2审核未通过

	checkTime
	审核时间
	str
	是
	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	str
	

	
	code
	状态响应码
	str
	00000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	布尔值
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	
	
	


④客运车辆上传
注意：客运车辆息以车牌号字段作为唯一判断，存在则修改，不存在则新增
	接口名称：
	客运车辆上传

	url
	/accessHup/forward/passengerInfo

	调用频次
	触发式上传

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	str
	是
	

	plateNum
	车牌号
	str
	是
	

	plateNumIden
	车牌颜色
	str
	是
	详情见附录

	vehicleType
	车辆类型
	str
	是
	详情见附录

	checkStatus
	审核状态
	str
	是
	0未审核 
1审核通过 
2审核未通过

	checkTime
	审核时间
	str
	是
	yyyy-MM-dd HH:mm:ss

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	str
	

	
	code
	状态响应码
	str
	00000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	布尔值
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	
	
	





[bookmark: _Toc3406]4、通行台账上传 
通行台账以文本形式上传，上传的台账信息需包含包含上传运输物品及运输量。上传频次为24小时一次。注意：当日数据需要第二日凌晨3点前上报完毕
	接口名称：
	通行台账文件上传

	url
	/accessHup/forward/ledgerFileUpload

	调用频次
	24小时/次

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	字符串
	是
	

	time
	
	统计时间
	
	yyyy-MM-dd

	file
	台账文件
	file
	是
	文件命名规则及模版详情见附录

	type
	台账类型
	integer
	
	1道路车台账2场内车台账3非道路移动机械台账4客运台账

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	str
	

	
	code
	状态响应码
	str
	00000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	布尔值
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	
	
	



[bookmark: _Toc21673]5、运输量上传（厂区进出口地磅记录）
	接口名称：
	运输量上传

	url
	/accessHup/forward/transportVolumeUpload

	调用频次
	触发式上传

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	str
	是
	

	plateNum
	车牌号
	str
	是
	

	passTime
	通行时间
	str
	是
	

	direction
	通行方向
	str
	是
	1入场 2出场

	goods
	货物名称
	str
	是
	

	weight
	货物重量
	str
	是
	吨为单位

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	字符串
	

	
	code
	状态响应码
	str
	00000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	布尔值
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	
	


[bookmark: _Toc6734]6、当前地市管控级别及规则
	接口名称：
	当前地市管控级别及规则上传

	url
	/accessHup/forward/regionControlUpload

	调用频次
	两小时/次

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	字符串
	是
	

	platformRuleDetail
	管控详情
	Json字符串(500)
	是
	需将市级平台下发的管控规则内容原样传输

	platformRuleFile
	管控文件
	文件
	是
	

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	字符串
	

	
	code
	状态响应码
	字符串
	00000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	布尔值
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	
	


[bookmark: _Toc9326]7、当前企业管控级别及规则
	接口名称：
	当前管控级别及规则上传

	url
	/accessHup/forward/comControlUpload

	调用频次
	两小时/次

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	str
	是
	

	platformRuleDetail
	管控详情
	Json字符串(500)
	是
	需将当前企业正在执行的管控等级（常规、红色、橙色、黄色等）、管控排放阶段、管控燃料类型、管控车牌颜色、管控有效时间等信息组织成json格式进行上传

	remark
	管控详情说明
	str(500)
	是
	需对上述json字符串字段进行解释说明

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	str
	

	
	code
	状态响应码
	str
	00000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	布尔值
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	
	



[bookmark: _Toc10834]8、存储台账校验结果上传
该接口用于校验重点行业门禁系统台账存储，请调用者根据接口2中拿到的ledgerStorageTime字段值调取一条通行台账进行上传，五分钟内不上传上级平台将视为存储台账校验不通过。
	接口名称：
	存储台账校验结果上传

	url
	/accessHup/forward/storeCheckUpload

	调用频次
	实时

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	str
	是
	

	plateNum
	车牌号
	str
	是
	

	passTime
	通行时间
	str
	是
	

	direction
	通行方向
	str
	是
	1入场 2出场

	goods
	货物名称
	str
	是
	

	weight
	货物重量
	str
	是
	吨为单位

	emissionStandard
	排放阶段
	str
	是
	

	fuelType
	燃料类型
	str
	是
	

	plateNumIden
	车牌颜色
	str
	是
	

	beforePassImage
	过闸前照片
	Base64
	是
	

	passingImage
	过闸中照片
	Base64
	是
	

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	str
	

	
	code
	状态响应码
	str
	00000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	布尔值
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	
	



（5） [bookmark: _Toc19338]采集单元数据报文上报
[bookmark: _Toc12329]1、上传要素
	采集单元名称
	运行状态
	运行日志

	
	必传
	参数值枚举
	必传
	采集字段

	抓拍机
	是
	在线、离线
	是
	识别时间、车牌号、车牌颜色、方向

	无牌车辆识别设备
	是
	在线、离线
	是
	识别时间、车辆标识、方向

	道闸
	是
	在线、离线
	是
	触发时间 动作类型：起杆、落杆、常开

	摄像头
	是
	在线、离线
	否
	

	录像机
	是
	在线、离线
	否
	

	供电系统
	是
	市电供电、UPS供电、断电
	是
	

	地市平台联网
	是
	连接、中断
	是
	token获取日志

	门禁系统
	是
	在线、离线
	是
	详见2.2日志上传

	磅房系统
	否
	
	否
	时间、车牌号、方向、货物名称、货物重量


注：磅房数据依据政策文件要求进行上传
[bookmark: _Toc18090]2、上传说明
①采集单元基本信息：
采集单元基本信息采集需包含采集单元连接必须得参数、采集单元通行方式、采集单元品牌型号以及安装位置，方便核查采集单元运行状态和运行日志。
②采集单元运行状态：
采集单元运行状态上传要素包括原报文、原报文参数说明、可读报文。其中原报文封装为json格式（示例：{“采集字段”,”采集值”}）；原报文参数说明封装为json格式（示例：{“采集字段”,”描述”}）；可读报文要求企业端按下述表格所属格式封装。

	可读报文格式
	[采集单元]+时间戳+参数值枚举（‘-’分割）

	可读报文示例
	[供电系统]20260413142222-192.168.0.0.1-断电
[摄像头]2026041314222-192.168.22.22-离线
...


③采集单元运行日志：
采集单元运行日志上传要素包括原报文、原报文参数说明、可读报文。其中原报文封装为json格式（示例：{“采集字段”,”采集值”}）；原报文参数说明封装为json格式（示例：{“采集字段”,”描述”}）；可读报文要求企业端按下述格式封装。
	可读报文格式
	[采集单元]+时间戳+采集字段（‘-’分割）

	可读报文示例
	[地市平台]20260413142222-token获取-成功
[道闸]2026041314222-192.168.2.2-落杆
[抓拍机]2026041314222-192.168.2.2-晋K12345-黄牌-进场
[门禁系统]2026041314222-admin-审核通过-晋K12345
...



[bookmark: _Toc7801]3、上传接口
①采集单元基本信息上传
说明：ip字段作为唯一性校验，ip存在平台端则修改信息，ip不存在则新增信息。
	接口名称：
	采集单元基础信息上传

	url
	/accessHup/forward/unitUpload

	调用频次
	触发式上传

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	str
	是
	

	type
	设备类型
	str
	是
	1 抓拍机
2 无牌车辆识别器
3 道闸
4 摄像头
5 录像机
6 供电系统
7 地市监管平台
8 企业门禁系统
9 磅房系统

	brand
	品牌型号
	str
	type为1、2、3时必传
	0 其他
1 海康
2 大华
3 华夏
4 臻识

	connectionMethod
	通信方式
	str
	是
	0其他
1 SDK
2 HTTP

	ip
	ip地址
	str
	是
	

	port
	通信端口
	str
	是
	

	username
	用户名
	str
	否
	

	password
	密码
	str
	否
	

	installLocation
	安装位置
	str
	
	

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	str
	

	
	code
	状态响应码
	str
	000000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	布尔值
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	
	





②采集单元运行状态及日志上传
	接口名称：
	采集单元运行状态及日志上传

	访问ip+访问端口
	备案后获取

	调用频次
	实时

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	str
	是
	

	source
	来源
	str
	是
	1 抓拍机
2 无牌车辆识别器
3 道闸
4 摄像头
5 录像机
6 供电系统
7 地市监管平台
8 企业门禁系统
9 磅房系统

	type
	类型
	str
	是
	1运行状态
2运行日志

	level
	级别
	str
	是
	1正常 2预警 3报警

	content
	可读报文
	str(200)
	是
	

	originalLog
	原始报文
	str（1000）
	是
	

	originalLogDes
	原始报文说明
	str（1000）
	是
	

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	


（6） [bookmark: _Toc19398]省厅信息获取
[bookmark: _Toc20896]1、省级黑名单获取
	接口名称：
	省级黑名单获取

	url
	/accessHup/forward/getBlackList

	调用频次
	两小时/次

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	str
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	str
	

	
	code
	状态响应码
	str
	00000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	布尔值
	true成功 false失败

	

data
	

返回数据
	
黑名单

	emissionStandard
	排放阶段 见附录

	
	
	
	fuelType
	燃料类型 见附录

	
	
	
	plateNumIden
	车牌颜色 见附录

	
	
	
	vehicleNumber
	车牌号

	
	
	
	vehicleType
	车辆类型 见附录

	
	
	
	liftTime
	解除时间

	
	
	
	reason
	超标原因



[bookmark: _Toc21246]2、省级一键禁行
该接口用于下发上级平台对企业的禁行指令，调用者获取到banStatus值为1时，需严格执行禁行逻辑，禁止企业车辆进出。
注意：该接口调用频次为五分钟一次。
	接口名称：
	省级一键禁行

	url
	/accessHup/forward/oneClickBan

	调用频次
	五分钟/次

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	字符串
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	str
	

	
	code
	状态响应码
	str
	00000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	布尔值
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	banStatus
	0未禁行 1禁行


（7） [bookmark: _Toc8593]文件上传接口
	接口名称：
	文件上传

	url
	/accessHup/forward/uploadFile

	调用频次
	实时

	请求方式
	POST

	传入参数：

	字段名
	含义
	类型
	必填
	描述

	appId
	
	字符串
	是
	

	file
	文件
	MultipartFile
	是
	

	blockchainUrl
	区块链访问地址
	str
	是
	

	blockchainParams
	区块链调取哈希所需参数
	str
	是
	

	返回结果：

	字段名
	含义
	类型
	描述

	
dec
	msg
	错误提示信息
	str
	

	
	code
	状态响应码
	str
	00000成功 
000001失败

	
	success
	请求状态
	布尔值
	true成功 false失败

	data
	返回数据
	文件访问路径
	
	返回的路径需跟随对应记录一起传回


[bookmark: _Toc23428]附录
1. 排放阶段
	代码
	名称

	X
	X

	0
	国0

	1
	国一

	2
	国二

	3
	国三

	4
	国四

	5
	国五

	6
	国六

	7
	电动

	8
	无排放阶段



2. 燃料类型
	代码
	名称

	0
	汽油

	1
	柴油

	2
	电

	3
	混合油

	4
	天然气

	5
	液化石油气

	6
	甲醇

	7
	乙醇

	8
	太阳能

	9
	混合动力

	10
	氢

	11
	生物燃料

	12
	双燃料

	13
	无

	14
	其他



3. 车牌颜色
	代码
	名称

	0
	绿牌

	1
	蓝牌

	2
	黄牌

	3
	黄绿牌

	4
	白牌

	5
	黑牌



4. 使用性质
	代码
	名称

	0
	客运

	1
	货运

	2
	全部



5. 车辆类型
	代码
	名称

	K10
	大型客车

	K11
	大型普通客车

	K12
	大型双层客车

	K13
	大型卧铺客车

	K14
	大型铰链客车

	K15
	大型越野客车

	K16
	大型轿车

	K17
	大型专用客车

	K18
	大型专用校车

	K20
	中型客车

	K21
	中型普通客车

	K22
	中型双层客车

	K23
	中型卧铺客车

	K24
	中型铰链客车

	K25
	中型越野客车

	K26
	中型轿车

	K27
	中型专用客车

	K28
	中型专用校车

	K30
	小型客车

	K31
	小型普通客车

	K32
	小型越野客车

	K33
	小型轿车

	K34
	小型专用客车

	K38
	小型专用校车

	K39
	小型面包车

	K40
	微型客车

	K41
	微型普通客车

	K42
	微型越野客车

	K43
	微型轿车

	K49
	微型面包车

	H10
	重型货车

	H11
	重型普通货车

	H12
	重型厢式货车

	H13
	重型封闭货车

	H14
	重型罐式货车

	H15
	重型平板货车

	H16
	重型集装箱车

	H17
	重型自卸货车

	H18
	重型特殊结构货车

	H19
	重型仓栅式货车

	H1A
	重型车辆运输车

	H1B
	重型厢式自卸货车

	H1C
	重型罐式自卸货车

	H1D
	重型平板自卸货车

	H1E
	重型集装厢自卸货车

	H1F
	重型特殊结构自卸货车

	H1G
	重型仓栅式自卸货车

	H20
	中型货车

	H21
	中型普通货车

	H22
	中型厢式货车

	H23
	中型封闭货车

	H24
	中型罐式货车

	H25
	中型平板货车

	H26
	中型集装箱车

	H27
	中型自卸货车

	H28
	中型特殊结构货车

	H29
	中型仓栅式货车

	H2A
	中型车辆运输车

	H2B
	中型厢式自卸货车

	H2C
	中型罐式自卸货车

	H2D
	中型平板自卸货车

	H2E
	中型集装厢自卸货车

	H2F
	中型特殊结构自卸货车

	H2G
	中型仓栅式自卸货车

	H30
	轻型货车

	H31
	轻型普通货车

	H32
	轻型厢式货车

	H33
	轻型封闭货车

	H34
	轻型罐式货车

	H35
	轻型平板货车

	H37
	轻型自卸货车

	H38
	轻型特殊结构货车

	H39
	轻型仓栅式货车

	H3A
	轻型车辆运输车

	H3B
	轻型厢式自卸货车

	H3C
	轻型罐式自卸货车

	H3D
	轻型平板自卸货车

	H3F
	轻型特殊结构自卸货车

	H3G
	轻型仓栅式自卸货车

	H40
	微型货车

	H41
	微型普通货车

	H42
	微型厢式货车

	H43
	微型封闭货车

	H44
	微型罐式货车

	H45
	微型自卸货车

	H46
	微型特殊结构货车

	H47
	微型仓栅式货车

	H4A
	微型车辆运输车

	H4B
	微型厢式自卸货车

	H4C
	微型罐式自卸货车

	H4F
	微型特殊结构自卸货车

	H4G
	微型仓栅式自卸货车

	H50
	低速货车

	H51
	普通低速货车

	H52
	厢式低速货车

	H53
	罐式低速货车

	H54
	自卸低速货车

	H55
	仓栅式低速货车

	H5B
	厢式自卸低速货车

	H5C
	罐式自卸低速货车

	Q10
	重型牵引车

	Q11
	重型半挂牵引车

	Q12
	重型全挂牵引车

	Q20
	中型牵引车

	Q21
	中型半挂牵引车

	Q22
	中型全挂牵引车

	Q30
	轻型牵引车

	Q31
	轻型半挂牵引车

	Q32
	轻型全挂牵引车

	Z10
	大型专项作业车

	Z11
	大型非载货专项作业车

	Z12
	大型载货专项作业车

	Z20
	中型专项作业车

	Z21
	中型非载货专项作业车

	Z22
	中型载货专项作业车

	Z30
	小型专项作业车

	Z31
	小型非载货专项作业车

	Z32
	小型载货专项作业车

	Z40
	微型专项作业车

	Z41
	微型非载货专项作业车

	Z42
	微型载货专项作业车

	Z50
	重型专项作业车

	Z51
	重型非载货专项作业车

	Z52
	重型载货专项作业车

	Z70
	轻型专项作业车

	Z71
	轻型非载货专项作业车

	Z72
	轻型载货专项作业车

	D11
	无轨电车

	D12
	有轨电车

	M10
	三轮摩托车

	M11
	普通正三轮摩托车

	M12
	轻便正三轮摩托车

	M13
	正三轮载客摩托车

	M14
	正三轮载货摩托车

	M15
	侧三轮摩托车

	M20
	二轮摩托车

	M21
	普通二轮摩托车

	M22
	轻便二轮摩托车

	N11
	三轮汽车

	T11
	大型轮式拖拉机

	T20
	小型拖拉机

	T21
	小型轮式拖拉机

	T22
	手扶拖拉机

	T23
	手扶变形运输机

	J11
	轮式装载机械

	J12
	轮式挖掘机械

	J13
	轮式平地机械

	G10
	重型全挂车

	G11
	重型普通全挂车

	G12
	重型厢式全挂车

	G13
	重型罐式全挂车

	G14
	重型平板全挂车

	G15
	重型集装箱全挂车

	G16
	重型自卸全挂车

	G17
	重型仓栅式全挂车

	G18
	重型旅居全挂车

	G19
	重型专项作业全挂车

	G1A
	重型厢式自卸全挂车

	G1B
	重型罐式自卸全挂车

	G1C
	重型平板自卸全挂车

	G1D
	重型集装箱自卸全挂车

	G1E
	重型仓栅式自卸全挂车

	G1F
	重型专项作业自卸全挂车

	G20
	中型全挂车

	G21
	中型普通全挂车

	G22
	中型厢式全挂车

	G23
	中型罐式全挂车

	G24
	中型平板全挂车

	G25
	中型集装箱全挂车

	G26
	中型自卸全挂车

	G27
	中型仓栅式全挂车

	G28
	中型旅居全挂车

	G29
	中型专项作业全挂车

	G2A
	中型厢式自卸全挂车

	G2B
	中型罐式自卸全挂车

	G2C
	中型平板自卸全挂车

	G2D
	中型集装箱自卸全挂车

	G2E
	中型仓栅式自卸全挂车

	G2F
	中型专项作业自卸全挂车

	G30
	轻型全挂车

	G31
	轻型普通全挂车

	G32
	轻型厢式全挂车

	G33
	轻型罐式全挂车

	G34
	轻型平板全挂车

	G35
	轻型自卸全挂车

	G36
	轻型仓栅式全挂车

	G37
	轻型旅居全挂车

	G38
	轻型专项作业全挂车

	G3A
	轻型厢式自卸全挂车

	G3B
	轻型罐式自卸全挂车

	G3C
	轻型平板自卸全挂车

	G3D
	轻型集装箱自卸全挂车

	G3E
	轻型仓栅式自卸全挂车

	G3F
	轻型专项作业自卸全挂车

	B10
	重型半挂车

	B11
	重型普通半挂车

	B12
	重型厢式半挂车

	B13
	重型罐式半挂车

	B14
	重型平板半挂车

	B15
	重型集装箱半挂车

	B16
	重型自卸半挂车

	B17
	重型特殊结构半挂车

	B18
	重型仓栅式半挂车

	B19
	重型旅居半挂车

	B1A
	重型专项作业半挂车

	B1B
	重型低平板半挂车

	B1C
	重型车辆运输半挂车

	B1D
	重型罐式自卸半挂车

	B1E
	重型平板自卸半挂车

	B1F
	重型集装箱自卸半挂车

	B1G
	重型特殊结构自卸半挂车

	B1H
	重型仓栅式自卸半挂车

	B1J
	重型专项作业自卸半挂车

	B1K
	重型低平板自卸半挂车

	B1U
	重型中置轴旅居挂车

	B1V
	重型中置轴车辆运输车

	B1W
	重型中置轴普通挂车

	B20
	中型半挂车

	B21
	中型普通半挂车

	B22
	中型厢式半挂车

	B23
	中型罐式半挂车

	B24
	中型平板半挂车

	B25
	中型集装箱半挂车

	B26
	中型自卸半挂车

	B27
	中型特殊结构半挂车

	B28
	中型仓栅式半挂车

	B29
	中型旅居半挂车

	B2A
	中型专项作业半挂车

	B2B
	中型低平板半挂车

	B2C
	中型车辆运输半挂车

	B2D
	中型罐式自卸半挂车

	B2E
	中型平板自卸半挂车

	B2F
	中型集装箱自卸半挂车

	B2G
	中型特殊结构自卸半挂车

	B2H
	中型仓栅式自卸半挂车

	B2J
	中型专项作业自卸半挂车

	B2K
	中型低平板自卸半挂车

	B2U
	中型中置轴旅居挂车

	B2V
	中型中置轴车辆运输车

	B2W
	中型中置轴普通挂车

	B30
	轻型半挂车

	B31
	轻型普通半挂车

	B32
	轻型厢式半挂车

	B33
	轻型罐式半挂车

	B34
	轻型平板半挂车

	B35
	轻型自卸半挂车

	B36
	轻型仓栅式半挂车

	B37
	轻型旅居半挂车

	B38
	轻型专项作业半挂车

	B39
	轻型低平板半挂车

	B3C
	轻型车辆运输半挂车

	B3D
	轻型罐式自卸半挂车

	B3E
	轻型平板自卸半挂车

	B3F
	轻型集装箱自卸半挂车

	B3G
	轻型特殊结构自卸半挂车

	B3H
	轻型仓栅式自卸半挂车

	B3J
	轻型专项作业自卸半挂车

	B3K
	轻型低平板自卸半挂车

	B3U
	轻型中置轴旅居挂车

	B3V
	轻型中置轴车辆运输车

	B3W
	轻型中置轴普通挂车

	X99
	其他



6. 机械种类
	代码
	名称

	0
	装载机

	1
	叉车

	2
	泵车

	3
	清洁车

	4
	其他
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